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Rapport BInG Openbare Ruimte
[bookmark: ummer_en_naam][bookmark: nummer_en_naam]BInG-nummer: 20251532020hallo
Projectnaam: Openbare laadpalen Batch M7

In dit rapport vindt u de resultaten uit de integrale toetsing van uw plan op het beheer, inrichting en gebruik van de openbare ruimte van de Gemeente Utrecht. 
Dit rapport is opgesteld door de commissie BInG van de dienst Stadsbedrijven. 
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Projectgegevens 

	BInG-nummer: 
	2025153
	HOR Versie van toepassing:
	December 2021

	Projectnaam: 
	Openbare laadpalen Batch M7
	Indiener:
	Utrecht Elektrisch

	Datum Toetsronde:
	11-9-2025

	Wijze van toetsing:
	Versneld (schriftelijk)

	Opmerkingen:
	· Per locatie geeft de BInG per beheerdiscipline akkoord/niet akkoord of akkoord Mits.
· De link naar de actuele plaatsingsleidraad: Plaatsingsleidraad en inrichtingskader publieke laadinfrastructuur (utrecht.nl)
· vragen, opmerkingen of bezwaren op locaties kunnen ook rechtstreeks besproken wordenmet Utrecht Elektrisch. Contactpersoon hiervoor is Nicky Ipenburg.






[bookmark: _Toc377723375][bookmark: _Toc379883901]Toelichting op het BInG Rapport 
[bookmark: _Hlk89157307]In het BInG Rapport leggen we de toetsresultaten van een project vast. Dit rapport dient als documentatie voor de Gemeente Utrecht, de projecteigenaren en overige betrokkenen, inzake de BInG-toets openbare ruimte. 

De toetsing leidt tot een conclusie. Hierin geeft de commissie aan welke eventuele aanpassingen aan het ontwerp moeten worden doorgevoerd voordat de Gemeente Utrecht het toekomstig beheer op zich zal nemen.

De toetsresultaten en de conclusie worden gecontroleerd in de overdrachtsfase van het project naar BOR.

Het besluit van de commissie leidt tot één van de drie conclusies:
· NIET AKKOORD = De commissie BInG gaat niet akkoord met het huidige planontwerp. Het project zal daarom na de nodige aanpassingen, nogmaals getoetst moeten worden.
· AKKOORD = De commissie BInG kan volledig akkoord gaan met het huidige planontwerp. 
· AKKOORD MITS = De commissie BInG gaat niet volledig akkoord met het huidige planontwerp. Het project kan wel verder met de realisatie, mits de meegeleverde actiepunten bij de overdrachtsfase zijn uitgevoerd.
[bookmark: _Toc379883902]



[bookmark: _Hlk73453420]Rapportage toetsing door Commissie BInG
· [bookmark: _Toc379883903]Per locatie geeft de BInG per beheerdiscipline akkoord/niet akkoord of akkoord Mits.
· De link naar de actuele plaatsingsleidraad: Plaatsingsleidraad en inrichtingskader publieke laadinfrastructuur (utrecht.nl)
· vragen, opmerkingen of bezwaren op locaties kunnen ook rechtstreeks besproken wordenmet Utrecht Elektrisch. Contactpersoon hiervoor is Nicky Ipenburg.
Bevindingen

Wegbeheer: 
	[bookmark: _Hlk181007491]Pagina
	Locaties
	Wijk
	Akkoord
	Niet akkoord + opmerking
	Akkoord Mits.. + opmerking

	1.
	Gouden Koetslaan tegenover nr 21
	Vleuten-De Meern
	X
	
	

	[bookmark: _Hlk208415169]2.
	Van Vollenhovenlaan 256
	Zuidwest
	
	
	Zie op foto dat er achter al een paal staat. Check of de nieuwe paal niet te ver naar voren komt waardoor parkeervak te smal wordt.

	3.
	Sint-Ludgerusstraat 167
	Noordwest
	X
	
	

	[bookmark: _Hlk208415174]4.
	Rietgraslaan 25
	Vleuten-De Meern
	
	
	Bestaande laadpaal ernaast heeft geen diamantkoppalen. In groenvak zijn deze palen niet nodig.

	5.
	Lissensteyndreef 5
	Overvecht
	X
	
	

	6.
	Cubadreef vlakbij nr 1
	Overvecht
	X
	
	

	7.
	Rooseveltlaan 565
	Zuidwest
	X
	
	

	8.
	Molenpolder 178
	Vleuten-De Meern
	X
	
	

	9.
	Willem Pieter van Dijllaan 10
	Zuidwest
	X
	
	

	[bookmark: _Hlk208415179]10.
	Maliesingel 81
	Oost
	
	
	Laadpaal op trottoir heeft geen diamant-koppalen  nodig

	11.
	Charley Tooropstraat 4
	Leidsche Rijn
	X
	
	

	12.
	Jeanne d'Arcdreef tussen 58-60
	Overvecht
	X
	
	

	13.
	Zijpenberg 35
	Vleuten-De Meern
	X
	
	

	[bookmark: _Hlk208415183]14.
	Burgemeester Ter Pelkwijklaan 3
	Oost
	
	
	Laadpaal op stoep onder galerij plaatsen, scheelt aanrijrisico palen.

	15.
	Tesselschadestraat 2
	Zuidwest
	X
	
	

	16.
	Ameland 34
	Zuid
	X
	
	

	17.
	Wilderveld 16
	Vleuten-De Meern
	X
	
	

	18.
	Shakespearehof 12
	West
	X
	
	




Groen:
	Pagina
	Locaties
	Wijk
	Akkoord
	Niet akkoord + opmerking
	Akkoord Mits.. + opmerking

	1.
	Gouden Koetslaan tegenover nr 21
	Vleuten-De Meern
	X
	
	

	2.
	Van Vollenhovenlaan 256
	Zuidwest
	X
	
	

	3.
	Sint-Ludgerusstraat 167
	Noordwest
	X
	
	

	[bookmark: _Hlk208415204]4.
	Rietgraslaan 25
	Vleuten-De Meern
	X
	
	

	5.
	Lissensteyndreef 5
	Overvecht
	X
	
	

	6.
	Cubadreef vlakbij nr 1
	Overvecht
	X
	
	

	[bookmark: _Hlk208415209]7.
	Rooseveltlaan 565
	Zuidwest
	
	
	Er niet door de haag word gegraven.

	8.
	Molenpolder 178
	Vleuten-De Meern
	X
	
	

	9.
	Willem Pieter van Dijllaan 10
	Zuidwest
	X
	
	

	10.
	Maliesingel 81
	Oost
	X
	
	

	11.
	Charley Tooropstraat 4
	Leidsche Rijn
	X
	
	

	12.
	Jeanne d'Arcdreef tussen 58-60
	Overvecht
	X
	
	

	[bookmark: _Hlk208415214]13.
	Zijpenberg 35
	Vleuten-De Meern
	
	
	Er niet door de haag word gegraven en palen buiten haagvoet in verharding worden geplaatst. 

	14.
	Burgemeester Ter Pelkwijklaan 3
	Oost
	X
	
	

	15.
	Tesselschadestraat 2
	Zuidwest
	X
	
	

	16.
	Ameland 34
	Zuid
	X
	
	

	17.
	Wilderveld 16
	Vleuten-De Meern
	X
	
	

	18.
	Shakespearehof 12
	West
	X
	
	




Water, Riolering en Gemalen:
	Pagina
	Locaties
	Wijk
	Akkoord
	Niet akkoord + opmerking
	Akkoord Mits.. + opmerking

	1.
	Gouden Koetslaan tegenover nr 21
	Vleuten-De Meern
	X
	
	

	2.
	Van Vollenhovenlaan 256
	Zuidwest
	X
	
	

	3.
	Sint-Ludgerusstraat 167
	Noordwest
	X
	
	

	4.
	Rietgraslaan 25
	Vleuten-De Meern
	X
	
	

	5.
	Lissensteyndreef 5
	Overvecht
	X
	
	

	6.
	Cubadreef vlakbij nr 1
	Overvecht
	X
	
	

	7.
	Rooseveltlaan 565
	Zuidwest
	X
	
	

	8.
	Molenpolder 178
	Vleuten-De Meern
	X
	
	

	9.
	Willem Pieter van Dijllaan 10
	Zuidwest
	X
	
	

	10.
	Maliesingel 81
	Oost
	X
	
	

	11.
	Charley Tooropstraat 4
	Leidsche Rijn
	X
	
	

	12.
	Jeanne d'Arcdreef tussen 58-60
	Overvecht
	X
	
	

	13.
	Zijpenberg 35
	Vleuten-De Meern
	X
	
	

	14.
	Burgemeester Ter Pelkwijklaan 3
	Oost
	X
	
	

	15.
	Tesselschadestraat 2
	Zuidwest
	X
	
	

	16.
	Ameland 34
	Zuid
	X
	
	

	17.
	Wilderveld 16
	Vleuten-De Meern
	X
	
	

	18.
	Shakespearehof 12
	West
	X
	
	




Ondergrondse infra, kabels en leidingen:
	Pagina
	Locaties
	Wijk
	Akkoord
	Niet akkoord + opmerking
	Akkoord Mits.. + opmerking

	1.
	Gouden Koetslaan tegenover nr 21
	Vleuten-De Meern
	X
	
	

	2.
	Van Vollenhovenlaan 256
	Zuidwest
	X
	
	

	3.
	Sint-Ludgerusstraat 167
	Noordwest
	X
	
	

	4.
	Rietgraslaan 25
	Vleuten-De Meern
	X
	
	

	5.
	Lissensteyndreef 5
	Overvecht
	X
	
	

	6.
	Cubadreef vlakbij nr 1
	Overvecht
	X
	
	

	7.
	Rooseveltlaan 565
	Zuidwest
	X
	
	

	8.
	Molenpolder 178
	Vleuten-De Meern
	X
	
	

	9.
	Willem Pieter van Dijllaan 10
	Zuidwest
	X
	
	

	10.
	Maliesingel 81
	Oost
	X
	
	

	11.
	Charley Tooropstraat 4
	Leidsche Rijn
	X
	
	

	12.
	Jeanne d'Arcdreef tussen 58-60
	Overvecht
	X
	
	

	13.
	Zijpenberg 35
	Vleuten-De Meern
	X
	
	

	14.
	Burgemeester Ter Pelkwijklaan 3
	Oost
	X
	
	

	15.
	Tesselschadestraat 2
	Zuidwest
	X
	
	

	16.
	Ameland 34
	Zuid
	X
	
	

	17.
	Wilderveld 16
	Vleuten-De Meern
	X
	
	

	18.
	Shakespearehof 12
	West
	X
	
	




Openbare Verlichting:
Algemeen: Houd 0,5m ruimte tussen laadpaal en evt. aanwezige lichtmast. 
Laadpaal bij voorkeur plaatsen aan zijde lichtmast waar geen mastluikje zit. 
Borden niet plaatsen ter hoogte van lichtmastnummer.

	Pagina
	Locaties
	Wijk
	Akkoord
	Niet akkoord + opmerking
	Akkoord Mits.. + opmerking

	1.
	Gouden Koetslaan tegenover nr 21
	Vleuten-De Meern
	V
	
	

	2.
	Van Vollenhovenlaan 256
	Zuidwest
	V
	
	

	3.
	Sint-Ludgerusstraat 167
	Noordwest
	V
	
	

	4.
	Rietgraslaan 25
	Vleuten-De Meern
	V
	
	

	5.
	Lissensteyndreef 5
	Overvecht
	V
	
	

	6.
	Cubadreef vlakbij nr 1
	Overvecht
	V
	
	

	7.
	Rooseveltlaan 565
	Zuidwest
	V
	
	

	8.
	Molenpolder 178
	Vleuten-De Meern
	V
	
	

	9.
	Willem Pieter van Dijllaan 10
	Zuidwest
	V
	
	

	10.
	Maliesingel 81
	Oost
	V
	
	

	11.
	Charley Tooropstraat 4
	Leidsche Rijn
	V
	
	

	12.
	Jeanne d'Arcdreef tussen 58-60
	Overvecht
	V
	
	

	13.
	Zijpenberg 35
	Vleuten-De Meern
	V
	
	

	14.
	Burgemeester Ter Pelkwijklaan 3
	Oost
	V
	
	

	15.
	Tesselschadestraat 2
	Zuidwest
	V
	
	

	16.
	Ameland 34
	Zuid
	V
	
	

	17.
	Wilderveld 16
	Vleuten-De Meern
	V
	
	

	18.
	Shakespearehof 12
	West
	V
	
	




Mobiliteit/verkeer/vervoer, parkeren:
	Pagina
	Locaties
	Wijk
	Akkoord
	Niet akkoord + opmerking
	Akkoord Mits.. + opmerking

	1.
	Gouden Koetslaan tegenover nr 21
	Vleuten-De Meern
	x
	
	

	2.
	Van Vollenhovenlaan 256
	Zuidwest
	x
	
	

	3.
	Sint-Ludgerusstraat 167
	Noordwest
	x
	
	

	4.
	Rietgraslaan 25
	Vleuten-De Meern
	x
	
	

	5.
	Lissensteyndreef 5
	Overvecht
	x
	
	

	6.
	Cubadreef vlakbij nr 1
	Overvecht
	x
	
	

	7.
	Rooseveltlaan 565
	Zuidwest
	x
	
	

	8.
	Molenpolder 178
	Vleuten-De Meern
	x
	
	

	9.
	Willem Pieter van Dijllaan 10
	Zuidwest
	x
	
	

	10.
	Maliesingel 81
	Oost
	x
	
	

	11.
	Charley Tooropstraat 4
	Leidsche Rijn
	x
	
	

	12.
	Jeanne d'Arcdreef tussen 58-60
	Overvecht
	x
	
	

	13.
	Zijpenberg 35
	Vleuten-De Meern
	x
	
	

	14.
	Burgemeester Ter Pelkwijklaan 3
	Oost
	x
	
	

	15.
	Tesselschadestraat 2
	Zuidwest
	x
	
	

	16.
	Ameland 34
	Zuid
	x
	
	

	17.
	Wilderveld 16
	Vleuten-De Meern
	x
	
	

	18.
	Shakespearehof 12
	West
	x
	
	




Inzamelen:
	Pagina
	Locaties
	Wijk
	Akkoord
	Niet akkoord + opmerking
	Akkoord Mits.. + opmerking

	1.
	Gouden Koetslaan tegenover nr 21
	Vleuten-De Meern
	V
	
	

	2.
	Van Vollenhovenlaan 256
	Zuidwest
	V
	
	

	3.
	Sint-Ludgerusstraat 167
	Noordwest
	V
	
	

	4.
	Rietgraslaan 25
	Vleuten-De Meern
	V
	
	

	5.
	Lissensteyndreef 5
	Overvecht
	V
	
	

	6.
	Cubadreef vlakbij nr 1
	Overvecht
	V
	
	

	7.
	Rooseveltlaan 565
	Zuidwest
	V
	
	

	8.
	Molenpolder 178
	Vleuten-De Meern
	V
	
	

	9.
	Willem Pieter van Dijllaan 10
	Zuidwest
	V
	
	

	10.
	Maliesingel 81
	Oost
	V
	
	

	11.
	Charley Tooropstraat 4
	Leidsche Rijn
	V
	
	

	12.
	Jeanne d'Arcdreef tussen 58-60
	Overvecht
	V
	
	

	13.
	Zijpenberg 35
	Vleuten-De Meern
	V
	
	

	14.
	Burgemeester Ter Pelkwijklaan 3
	Oost
	V
	
	

	15.
	Tesselschadestraat 2
	Zuidwest
	V
	
	

	16.
	Ameland 34
	Zuid
	V
	
	

	17.
	Wilderveld 16
	Vleuten-De Meern
	V
	
	

	18.
	Shakespearehof 12
	West
	V
	
	



[bookmark: _Hlk208415258]Publieke veiligheid (VRU):

Zoals bij de voorgaande aanvragen mag de laadpaal niet binnen de 1.80 van een brandkraan ivm een effectieve aansluiting en werking.
Niet binnen 1m3 van een aansluitpunt van een droge blusleiding.


Publieke veiligheid (Politie):
	Pagina
	Locaties
	Wijk
	Akkoord
	Niet akkoord + opmerking
	Akkoord Mits.. + opmerking

	1.
	Gouden Koetslaan tegenover nr 21
	Vleuten-De Meern
	V
	
	

	2.
	Van Vollenhovenlaan 256
	Zuidwest
	V
	
	

	3.
	Sint-Ludgerusstraat 167
	Noordwest
	V
	
	

	4.
	Rietgraslaan 25
	Vleuten-De Meern
	V
	
	

	5.
	Lissensteyndreef 5
	Overvecht
	V
	
	

	6.
	Cubadreef vlakbij nr 1
	Overvecht
	V
	
	

	7.
	Rooseveltlaan 565
	Zuidwest
	V
	
	

	8.
	Molenpolder 178
	Vleuten-De Meern
	V
	
	

	9.
	Willem Pieter van Dijllaan 10
	Zuidwest
	V
	
	

	10.
	Maliesingel 81
	Oost
	V
	
	

	11.
	Charley Tooropstraat 4
	Leidsche Rijn
	V
	
	

	12.
	Jeanne d'Arcdreef tussen 58-60
	Overvecht
	V
	
	

	13.
	Zijpenberg 35
	Vleuten-De Meern
	V
	
	

	14.
	Burgemeester Ter Pelkwijklaan 3
	Oost
	V
	
	

	15.
	Tesselschadestraat 2
	Zuidwest
	V
	
	

	16.
	Ameland 34
	Zuid
	V
	
	

	17.
	Wilderveld 16
	Vleuten-De Meern
	V
	
	

	18.
	Shakespearehof 12
	West
	V
	
	




[bookmark: _Hlk56591430]Integrale ruimtelijke kwaliteit (Erfgoed, Welstand, Stedenbouw): 
	Pagina
	Locaties
	Wijk
	Akkoord
	Niet akkoord + opmerking
	Akkoord Mits.. + opmerking

	1.
	Gouden Koetslaan tegenover nr 21
	Vleuten-De Meern
	X
	
	

	2.
	Van Vollenhovenlaan 256
	Zuidwest
	X
	
	

	3.
	Sint-Ludgerusstraat 167
	Noordwest
	X
	
	

	4.
	Rietgraslaan 25
	Vleuten-De Meern
	X
	
	

	[bookmark: _Hlk208415279]5.
	Lissensteyndreef 5
	Overvecht
	X
	
	Is het mogelijk om op te schuiven, de hoek in en om vier plekken aaneengesloten te realiseren? Kan bebording aan de lichtmast worden bevestigd?

	6.
	Cubadreef vlakbij nr 1
	Overvecht
	X
	
	

	[bookmark: _Hlk208415284]7.
	Rooseveltlaan 565
	Zuidwest
	X
	
	Hoe groot is het deel/ oppervlak van de haag dat moet worden verwijderd?

	8.
	Molenpolder 178
	Vleuten-De Meern
	X
	
	

	9.
	Willem Pieter van Dijllaan 10
	Zuidwest
	X
	
	

	10.
	Maliesingel 81
	Oost
	X
	
	

	11.
	Charley Tooropstraat 4
	Leidsche Rijn
	X
	
	

	12.
	Jeanne d'Arcdreef tussen 58-60
	Overvecht
	X
	
	

	13.
	Zijpenberg 35
	Vleuten-De Meern
	X
	
	

	14.
	Burgemeester Ter Pelkwijklaan 3
	Oost
	X
	
	

	15.
	Tesselschadestraat 2
	Zuidwest
	X
	
	

	16.
	Ameland 34
	Zuid
	X
	
	

	17.
	Wilderveld 16
	Vleuten-De Meern
	X
	
	

	18.
	Shakespearehof 12
	West
	X
	
	





[bookmark: _Toc379883904]

Conclusie:

Algemeen:

Brandweer is akkoord mits: 
Zoals bij de voorgaande aanvragen mag de laadpaal niet binnen de 1.80 van een brandkraan ivm een effectieve aansluiting en werking.
Niet binnen 1m3 van een aansluitpunt van een droge blusleiding.

Openbare Verlichting is akkoord mits:
Algemeen: Houd 0,5m ruimte tussen laadpaal en evt. aanwezige lichtmast. 
Laadpaal bij voorkeur plaatsen aan zijde lichtmast waar geen mastluikje zit. 
Borden niet plaatsen ter hoogte van lichtmastnummer.


welke locaties zijn niet akkoord en welke beheerdisciplines geven dit aan?

	Pagina
	Locaties
	Wijk
	Niet akkoord per discipline
	Akkoord Mits per discipline

	1.
	Gouden Koetslaan tegenover nr 21
	Vleuten-De Meern
	
	

	2.
	Van Vollenhovenlaan 256
	Zuidwest
	
	Wegbeheer: Zie op foto dat er achter al een paal staat. Check of de nieuwe paal niet te ver naar voren komt waardoor parkeervak te smal wordt.

	3.
	Sint-Ludgerusstraat 167
	Noordwest
	
	

	4.
	Rietgraslaan 25
	Vleuten-De Meern
	
	Wegbeheer: Bestaande laadpaal ernaast heeft geen diamantkoppalen. In groenvak zijn deze palen niet nodig.

	5.
	Lissensteyndreef 5
	Overvecht
	
	Stedenbouw: Is het mogelijk om op te schuiven, de hoek in en om vier plekken aaneengesloten te realiseren? Kan bebording aan de lichtmast worden bevestigd?

	6.
	Cubadreef vlakbij nr 1
	Overvecht
	
	

	7.
	Rooseveltlaan 565
	Zuidwest
	
	Stedenbouw: Hoe groot is het deel/ oppervlak van de haag dat moet worden verwijderd?

Groen: Er niet door de haag word gegraven.

	8.
	Molenpolder 178
	Vleuten-De Meern
	
	

	9.
	Willem Pieter van Dijllaan 10
	Zuidwest
	
	

	10.
	Maliesingel 81
	Oost
	
	Wegbeheer: Laadpaal op trottoir heeft geen diamant-koppalen nodig

	11.
	Charley Tooropstraat 4
	Leidsche Rijn
	
	

	12.
	Jeanne d'Arcdreef tussen 58-60
	Overvecht
	
	

	13.
	Zijpenberg 35
	Vleuten-De Meern
	
	Groen: Er niet door de haag word gegraven en palen buiten haagvoet in verharding worden geplaatst.

	14.
	Burgemeester Ter Pelkwijklaan 3
	Oost
	
	Wegbeheer: Laadpaal op stoep onder galerij plaatsen, scheelt aanrijrisico palen.

	15.
	Tesselschadestraat 2
	Zuidwest
	
	

	16.
	Ameland 34
	Zuid
	
	

	17.
	Wilderveld 16
	Vleuten-De Meern
	
	

	18.
	Shakespearehof 12
	West
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